자 동 권 선 기

사용설명서

MODEL : KWA1001

광 원 사

1. 표시화면 설명

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□  [표시화면]                                 [조작판]                                   □

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

□ □ ① SET : 01        ② RPM       0   □    □  SET   □ □ ANG/RF □ □ TRV/BRK□ □  CAL   □ □

□ □                                     □    □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

□ □ ③ TURN : +00000.0    ④        0   □    □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

□ □                                     □    □  TURN  □ □   ；   □ □   ＜   □ □   ＝   □ □

□ □ ⑤ PITCH:    0.000     ⑥  [    ]   □    □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

□ □                                     □    □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

□ □ ⑦ WIDTH:    00.00 → 00.00         □    □  PITCH □ □   ８   □ □   ９   □ □   ：   □ □

□ □                                     □    □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

□                                            □  WIDTH □ □   ５   □ □   ６   □ □   ７   □ □

□                                            □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

□                                            □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

□                                            □  RPM   □ □   ４   □ □←□COUNT□ □  ENTER □ □

□                                            □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

[그림 1: 초기화면]

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

① SET : 01                                       □  용어설명                        □

- 표시내용 : 현재 상태의 SET번호                 □                                  □

□SET   : 코일를 감는 방법          □

② RPM     0                                      □       (25가지의  set설정가능)    □

- 표시내용 : 모타가 돌고 있는 순간의 RPM         □                                  □

(계속 변함)                         □PITCH : 코일의 두께               □

□                                  □

③ TURN : +00000.0                                □WIDTH : BOBBIN의 폭 (작업구간)    □

- 준비 상태 : 설정된 TURN수 표시                 □                                  □

- 작업중    : 현재의 TURN수 표시(계속 변함)      □RPM   : 모타가 1분동안 도는 회전수□

- 작업 정지 : 정지시까지 감은 TURN수 표시        □        모타의 회전속도           □

□                                  □

④       0  (②와 구분 요망)                      □TURN  : 해당 set에서 코일이 감기는□

- 표시 내용 : 이미 설정된 RPM표시                □        회전수                    □

작업중이나 정지후에도 고정값이 된다.       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

⑤PITCH : 0.000

- 표시내용 : 설정된 PITCH 값을 표시

⑥     [      ]

- 축의 기준점이 축의 360°중 어느 위치에 있는가를 각도(100분율)로 표시

⑦ WIDTH : 00.00→00.00

- 표시내용 : 코일이 감기는 Start위치와 반환점을 표시

이 숫치는 기계 본체로부터의 거리를 mm로 표시함.

2. 조작판 기능

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□  [표시화면]                                 [조작판]                                   □

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□   ①□□□□□□□□□②□□□□□□□□□③□□□□□□□□□④□□□□□□□□□ □

□ □  SET : 01             RPM       0   □    □  SET   □ □ ANG/RF □ □ TRV/BRK□ □   CAL  □ □

□ □                                     □    □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

□ □  TURN : +00000.0                0   □   ⑤□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

□ □                                     □    □  TURN  □ □   ；   □ □   ＜   □ □   ＝   □ □

□ □  PITCH:    0.000           [    ]   □    □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

□ □                                     □   ⑥□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

□ □  WIDTH:    00.00 → 00.00           □    □  PITCH □ □   ８   □ □   ９   □ □   ：   □ □

□ □                                     □    □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□   ⑦□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

□                                            □  WIDTH □ □   ５   □ □   ６   □ □   ７   □ □

□                                            □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

□                                           ⑧□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□⑨□□□□□□□□□⑩□□□□□□□□□ □

□                                            □  RPM   □ □   ４   □ □←□COUNT□ □ ENTER  □ □

□                                            □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

[그림 2: 초기화면]

①

SET

- SET : 코일을 감는 방법을 말한다. (총 25가지의 SET 설정가능)

-

SET

를 누르면 그림2의 초기화면에서 SET 항목에 커서가 나타난다

- 설정하고자 하는 SET 번호를 숫자키를 이용, 입력한다

- SET를 설정할 때는 TURN, MOTOR, RPM, PITCH, WIDTH, TRV/BRK 등을 입력해야 한다.

† 단, 모든 항목은 설정치를 새로 입력하거나 수정하기 전에는 그 이전 설정치가 적용됨

②

ANG/RF

(ANGLE)

- MOTOR가 회전을 시작하는 위치(각도)를 설정한다

.       [그림 3: ANGLE, R/F 설정화면]

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

"NO"  : 현재 정지되어 있는 위치에서 시작      □  SET  : 01                         □

"000" : 시계로 볼 때 12시 위치에서 시작       □                                    □

□180□ : 시계로 볼 때  6시 위치에서 시작       □  ANGLE :   NO →000← 180          □

□                                    □

□  MOTOR : →FWD←  REV              □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- 설정방법

·

ANG/RF

를 누르면 그림 3 화면으로 바뀌면서 "ANGLE" 항목에 커서가 나타난다.

· 이 때  □NO" 는  숫자키중 ４, □000" 는 ５, □180" 는 ６ 을 누른다

· 이렇게 설정된 항목에는 그 항목을 사이에 두고 좌우에 □→  ←□ 표시가 생긴다

(MOTOR)

- MOTOR의 회전방향을 설정한다

□FWD" :  시계방향

□REV" :  시계반대방향

- 설정방법

·

ANG/RF

를 한 번 눌러서 그림3 화면으로 들어간 후 한 번 더 누르면 MOTOR 항목에

커서가 나타난다.

· 이 때  □FWD" 은 숫자키중 ４, □REV" 는 ５을 누른다

· 이렇게 설정된 항목에는 그 항목을 사이에 두고 좌우에 □→  ←□ 표시가 생긴다

③

TRV/BRK

(TRV)

- TRV : SET 번호가 바뀔 때의 바뀌는 방법을 지정한다.

- 종류 :  □NO", "LINK", "AUTO", "JUMP" 의 4가지가 있다

□NO"   :  한 SET의 작업이 끝나면 그 상태로 정지,

START를 누르면 다음 SET의 WIDTH START 위치로 이동,

START를 다시 누르면 작업 시작

†  한 SET의 작업후 코일을 끊고 작업자가 테이프를 감는 등의 다른작업을

하고 다음 SET의 작업을 계속할 경우 사용함

"LINK" :  한 SET의 작업이 끝나면 그 상태로 정지,

START를 누르면 현 위치에서 다음 SET의 작업 시작

†  한 SET의 작업후 코일을 끊고 작업자가 테이프를 감는 등의 다른작업을

하고 다음 SET의 작업을 계속할 경우 사용하되, 다음 SET의 START 위치를

꼭 지키지 않아도 될 때 사용함

"AUTO" :  한 SET의 작업이 끝나면 다음 SET의 START 위치로 이동한 후 정지,

START를 누르면 작업 시작

†  "NO"의 작업형태에서 다음 SET의 WIDTH START 위치로 이동하는 과정까지를

자동으로 시행하고 다음 SET의 작업을 계속할 경우 사용함

"JUMP" :  정지하지 않고 다음 SET의 작업을 이어서 수행

†  정지과정이 없이 일련의 SET 작업을 자동으로 계속 실행시킬 경우 사용함

※ 위에서 언급한 모든 경우에 다음 SET 설정중 TURN 수가 □0□일 경우 작업이 종료된다

즉, 한 가지의 SET으로 작업을 계속하고자 할 때는 다음 SET의 TURN수를 □0□으로

설정하면 된다

- 설정방법

·

TRV,BRK

를 누르면 그림 4 화면으로 바뀌면서 TRV 항목에 커서가 나타난다.

· 이 때  □NO" 는  숫자키중 ４, □LINK" 는 ５, □AUTO" 는 ６, □JUMP" 는 ７을 누른다

· 이렇게 설정된 항목에는 그 항목을 사이에 두고 좌우에 □→  ←□ 표시가 생긴다

(BRK)

- BRK : BRAKE 작동 후 BRAKE를 해제하는 방법을 설정한다

□TIME" :  0.4초후 자동으로 해제된다

"HOLD" :  STOP 스위치를 눌러야 해제된다

- 설정방법

·

TRV,BRK

를 한 번 눌러서 그림4 화면으로 들어간 후 한 번 더 누르면 BRK 항목에

커서가 나타난다.

· 이 때  □TIME" 은 숫자키중 ４, □HOLD" 는 ５을 누른다

· 이렇게 설정된 항목에는 그 항목을 사이에 두고 좌우에 □→  ←□ 표시가 생긴다

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□   ①□□□□□□□□□②□□□□□□□□□③□□□□□□□□□④□□□□□□□□□ □

□ □  SET : 01                           □    □  SET   □ □ ANG/RF □ □ TRV/BRK□ □   CAL  □ □

□ □                                     □    □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

□ □  TRV  : →NO←  LINK                □   ⑤□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

□ □                                     □    □  TURN  □ □   ；   □ □   ＜   □ □   ＝   □ □

□ □          AUTO   JUMP                □    □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

□ □                                     □   ⑥□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

□ □  BRK  : →TIME←  HOLD              □    □  PITCH □ □   ８   □ □   ９   □ □   ：   □ □

□ □                                     □    □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□   ⑦□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

□                                            □  WIDTH □ □   ５   □ □   ６   □ □   ７   □ □

□                                            □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

□                                           ⑧□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□⑨□□□□□□□□□⑩□□□□□□□□□ □

□                                            □  RPM   □ □   ４   □ □←□COUNT□ □ ENTER  □ □

□                                            □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

[그림 4: TRV, BRK 설정화면]

④

CAL

- TURN 수를 설정한 후 실제 작업해보면

실제 TURN 수가 설정 TURN 수에 비해 약간 오차가 발생할 수 있다

이때 CAL을 누르면 TURN 수의 오차를 스스로 계산하여 설정된 TURN 수로 맞추어 간다.

- 최대 4번까지 CAL를 시행하면 설정한 TURN 수와 일치하게 된다.

⑤

TURN

- 해당 SET에서 코일을 감을 회전수에 대해 설정한다.

- 설정항목은 다음과 같은 세가지가 있다

TURN       :  코일을 감을 회전수

START SLOW :  시작할때 천천히 회전하는 회전수

END SLOW   :  작업종료시 천천히 회전하는 회전수

- 설정방법

·

TURN

키를 누르면 표시화면에 그림 5 화면이 나타나면서

TURN항목에 커서가 나타난다

· 숫자키를 이용, 원하는 설정치를 입력한다.

· 다른 항목을 설정하기 위해서는

TURN

키를 누르면 된다

·

TURN

키를 누를 때마다 커서가 다음 항목으로 이동한다.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□  [표시화면]                                 [조작판]                                   □

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□   ①□□□□□□□□□②□□□□□□□□□③□□□□□□□□□④□□□□□□□□□ □

□ □  SET : 01                           □    □  SET   □ □ ANG/RF □ □ TRV/BRK□ □   CAL  □ □

□ □                                     □    □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

□ □  TURN : 00000.0                     □   ⑤□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

□ □                                     □    □  TURN  □ □   ；   □ □   ＜   □ □   ＝   □ □

□ □  START SLOW : 0000.0                □    □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

□ □                                     □   ⑥□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

□ □  END   SLOW : 0000.0                □    □  PITCH □ □   ８   □ □   ９   □ □   ：   □ □

□ □                                     □    □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□   ⑦□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

□                                            □  WIDTH □ □   ５   □ □   ６   □ □   ７   □ □

□                                            □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

□                                           ⑧□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□⑨□□□□□□□□□⑩□□□□□□□□□ □

□                                            □  RPM   □ □   ４   □ □←□COUNT□ □ ENTER  □ □

□                                            □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

[그림 5: TURN 설정화면]

⑥

PITCH

- 작업하고자 하는 코일의 직경을 입력한다.

-

PITCH

를 누르면 그림2의 초기화면에서 PITCH 항목에 커서가 나타난다

- 작업하고자 하는 코일의 직경을 숫자키를 이용, 입력한다

- 단위는 mm이며 최소단위는 0.001mm임

⑦

WIDTH

- 작업하고자 하는 BOBBIN 의 폭 (즉, 코일이 감기는 부위의 폭)을 말한다.

-

WIDTH

를 누르면 그림2의 초기화면에서 WIDTH 항목에 커서가 나타난다

- 작업하고자 하는 범위를 숫자키를 이용, 입력한다

- 코일이 감기는 시작위치와 반환점을 기계본체로부터의 거리로 입력한다

- 단위는 mm이며 최소단위는 0.01mm임

⑧

RPM

- 회전속도를 설정하는 항목

- 설정항목은  □SPEED MAX RPM" : 최고 RPM 설정

- SPEED 설정시의 설정단위는 10 RPM이며 최소치는 50RPM이다.

따라서 커서가 1단위로 이동하지 않는다

- 설정방법

·

RPM

키를 누르면 그림 6 화면으로 들어가 SPEED MAX RPM 항목에 커서가 나타난다

· 숫자키를 이용, 원하는 설정치를 입력한다.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

·그림 6 에서 보는 바와 같이                   □  SET : 01   TURN : 00000.0          □

RPM 설정에 참고가 되는 TURN수,PITCH,         □                                     □

END SLOW 값을 보여준다                       □  PITCH :  0.100                     □

□                                     □

특히 END SLOW 항목은 처음에는 기존의         □  END SLOW :  0000.0                 □

설정치를 보여 주지만 SPEED MAX RPM을         □                                     □

입력하면  자동적으로 적정한 END SLOW값으로   □  SPEED MAX RPM : 00000              □

바뀌면서 화면에 보여준다.                    □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

[그림 6: RPM 설정화면]

⑨

←/COUNT

- 숫자 입력 모드에서 바로 전에 입력한 수치를 지우는 기능을 하며 그 외에는 지금까지

작업한 수량을 보여 준다

- Back space 기능 : 숫자를 입력하는 도중에 입력된 숫자를 지우고자 할 때 사용

- COUNT : 현재까지의 작업 수량을 나타내거나 작업수량을 0으로 Reset할 때 사용한다.

- 사용방법

· 이제까지의 작업수량을 알고자 할 때

←/COUNT

를 누르면 된다

이 때의 화면은 초기화면으로 돌아가고 맨 아래의 줄만 바뀌면서 그림 7 과 같이

작업수량이 표시된다.

· 이 기능은 모타가 정지상태일 때만 사용 가능하다.

· 작업수량을 □0□으로 초기화하려면

←/COUNT

를 3초간 누르면 된다

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□  [표시화면]                                 [조작판]                                   □

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□   ①□□□□□□□□□②□□□□□□□□□③□□□□□□□□□④□□□□□□□□□ □

□ □                                     □    □  SET   □ □ ANG/RF □ □ TRV/BRK□ □   CAL  □ □

□ □                                     □    □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

□ □          초 기 화 면                □   ⑤□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

□ □                                     □    □  TURN  □ □   ；   □ □   ＜   □ □   ＝   □ □

□ □                                     □    □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

□ □                                     □   ⑥□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

□ □      WORK COUNT = 00000000          □    □  PITCH □ □   ８   □ □   ９   □ □   ：   □ □

□ □                                     □    □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□   ⑦□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

□                                            □  WIDTH □ □   ５   □ □   ６   □ □   ７   □ □

□                                            □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

□                                           ⑧□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□⑨□□□□□□□□□⑩□□□□□□□□□ □

□                                            □  RPM   □ □   ４   □ □←□COUNT□ □ ENTER  □ □

□                                            □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

[그림 7: ←□COUNT 기능화면]

⑩

ENTER

- 숫자키를 이용해 데이타를 입력 혹은 수정한 후 그 DATA의 저장을 위해 사용함.