- 4 -

반자동 권선기

사용설명서

MODEL : KWH 101-2

광 원 사

[ 주요 부위 설명 ]

[콘트롤 판넬]

<Front Panel>

1. Display

[STEP]	:	권선의 단계로서 10 스텝까지 가능하다.

[TURN]	:	데이터 입력시에는 해당스텝에서의 회전수 설정,

운전시에는 현재 회전수를 나타낸다.

2. keys

[TURN]	:	스텝에 대한 회전수를 설정하거나 수정할 경우에 사용한다.

사용법  :	키를 누르면 [TURN] 표시창에 표시되어 있는 숫자가

깜박인다.  이 때 숫자키를 이용하여 원하는 회전수를

입력한 후 [END]키를 눌러 저장한다.

단위    :	0.1회전

최대설정:	99999.9회전

[END]	:	입력데이타를 저장하기 위해 사용한다.

[S1 SLOW]	:	회전을 시작할 때 천천히 돌아야 하는 회전수 설정

[S2 SLOW]	:	회전을 멈출 때 천천히 돌아야 하는 회전수 설정

[TURN ADJ]	:	회전수 설정치와 실제 회전수와의 차이가 발생할 경우

이 오차를 제거하는 기능을 한다.

사용법	:	설정치가 100이라고 가정하고 실제 회전수가 107.4라고

이 7.4의 오차를 보정하기 위해 [TURN ADJ]키를 한번

누르고 다시 회전시켜 본다. 이런 절차를 최대 4번까지

반복하면 오차가 완전히 제거되고 그 다음부터는 정확히

설정치 만큼 회전한다.

[RESET]	:	현재 진행중인 작업을 중단하고 새로운 작업을 진행할 경우

[RESET]키를 눌러 이전 작업에 대한 데이터를 지우고

새로운 데이터를 입력한다. 이 키를 누르면 가이드가

원점으로 복귀한다.

3. 보조기능

Counter 기능:	작업수량을 파악하는 기능이다.

사용법 :	정지상태에서 [STOP]스위치를 한번 누르면 현재까지의 작업수량이

[TURN] 표시창에 표시된다.

Counter 초기화:	작업수량을 "0"으로 만들기 위한 기능이다.

정지상태에서 [END]키를 5초간 누르면 된다

4. 데이터 입력방법

-	입력하고자 하는 데이터가 다음과 같다고 가정하면

Step 1  :  10 turns

Step 2  :  20 turns

Step 3  :  30 turns

Step 4  :  40 turns

Step 5  :  50 turns

1)	전원을 켠다.	→  [STEP] 표시창의 숫자가 깜박인다.

2)  [1] 키를 누른다.	→  [STEP] 표시창에 숫자 "1"이 깜박인다.

3)  [TURN] 키를 누른다.	→  [TURN] 표시창의 숫자들이 깜박인다.

[STEP] 표시창의 숫자 "1"은 깜박이지 않는다.

4) 숫자키를 이용,  "10" 을 입력한다

5)  [END] 키를 누른다.	→  [TURN] 표시창에 입력된 숫자 "10"은 더 이상

깜박이지 않고

[STEP] 표시창이 깜박인다

6)	STEP 2 부터 STEP 5 까지에 대해 2)∼5) 과정을 반복한다.

step2 :   [2],  [TURN],  [2],  [0],  [END]

step3 :   [3],  [TURN],  [3],  [0],  [END]

step4 :   [4],  [TURN],  [4],  [0],  [END]

step5 :   [5],  [TURN],  [5],  [0],  [END]

step6 :   [6],  [TURN],  [0],  [END]

step 6 (작업을 정지하고자 하는 step의  다음step)에 회전수를

"0"으로 입력해야 하는 이유는 step 5 에서 운전을 멈추도록 하기

위해서이다.

7)	1)부터 6)까지의 과정을 거친 후 [START] 스위치를 누르면,

step 1 부터 step 5 까지의 작업이 자동으로 실행된다.

5.  사양

1) 전원	:  110V

2) 스텝	:  10 steps

3) 최대설정 회전수	:  99999.9

4) 속도	:  5,000 RPM

5) 모터	:  DC 90V, 90W

6) 벨트	:  5M, 300M/M

7) 베어링	:  front 6202, rear 6201

8) 크기	:  200(W) x 295(D) x 240(H)

9) 중량	:  11.5Kg

10) 축의 직경	:  9.5